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Кабель вита пара Cat 5e

Описание
Кабель категории 5 состоит из 4 пар, применяется для построения локальной сети стандартов 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T, телефонных линий. Поддерживает передачу данных на скорости 100 Мбит/с (при использовании 2 пар). и 1000 Мбит/с (при использовании 4 пар). Производительность до 100 MHz

Кабель категорії 5 складається з 4 пар, застосовується для побудови локальної мережі стандартів 10BASE-T, 100BASE-TX і 1000BASE-T, телефонних ліній. Підтримує передачу даних на швидкості 100 Мбіт / с (при використанні 2 пар). і 1000 Мбіт / с (при використанні 4 пар). Продуктивність до 100 MHz

Характеристики 

Способ прокладки Внутренний
Тип кабеля U/UTP(UTP)
Категория Cat 5e
Оболочка кабеля PVC (ПВХ)
Количество пар 4
Проводник 
Диаметр жилы 0,48 мм
Материал жилы (Cu) медь



