Led экран для помещения Q2.5 PRO INDOOR 1920×1920

Led екран для приміщення Q2.5 PRO INDOOR  1920×1920

На сьогоднішній день налічується більше десяти модифікацій внутрішніх світлодіодних екранів, які широко застосовуються для трансляції рекламного контента в торгових центрах. До таких led екранів відносяться: світлодіодні пілони; внутрішні медіа вивіски; прозорі екрани; відео стовпи і багато інших. Такі екрани дозволяють залучати більше уваги до вашого магазину, товару або бренду за рахунок динамічної і яскравої відео реклами, зі звуковим супроводом.

На сегодняшний день насчитывается более десяти модификаций внутренних светодиодных экранов, которые широко применяются для трансляции рекламного контента в торговых центрах. К таким led экранам относятся: светодиодные пилоны; внутренние медиавывески; транспарентные экраны; видео столбы и многие другие. Такие экраны позволяют привлекать больше внимания к вашему магазину, товару или бренду за счет динамичной и яркой видео рекламы, со звуковым сопровождением.


Размер экрана (мм)1920×1920
Площадь экрана 3.6864m2
Тип экрана - outdoor
Шаг пикселя - 2.5мм
Оптимальное расстояние просмотра - от 2.5 м
Яркость - 1000 кд/м2
Кол. оттенков - 16,7 млн
Потребляемая мощность (Средняя) - 450W
Класс защиты -IP65
Срок службы - 100 000 часов

Розмір екрану (мм) 1920×1920
Площа екрана 3.6864m2
Тип екрану - outdoor
Крок пікселя - 2.5мм
Оптимальна відстань перегляду - від 2.5 м
Яскравість - 1000 кд / м2
Кол. відтінків - 16,7 млн
Споживана потужність (Середня) - 450W
Клас захисту - IP65
Термін служби - 100 000 годин

IP65Характеристики
	
	INDOOR 2x2

	Исполнение 
	Indoor

	Размер светодиода
	SMD2121

	Шаг пикселя (мм)
	2.5

	Разрешение экрана
	768×768

	Размер экрана (мм)
	1920×1920

	Габаритный размер (мм)
	2000×2000×80

	Площадь экрана
	3.6864m2

	Потребляемая мощность (Максимальная)
	1500W

	Потребляемая мощность (Средняя)
	450W

	Яркость (нит)
	1000

	Угол обзора
	140° / 140°

	Входное напряжение
	AC220

	Частота обновления
	1920HZ

	Рабочая температура
	-20°C~60°C

	Срок службы (часов)
	100,000

	Защита IP
	IP65

	Глубина цвета
	16bit
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