Led экран для помещения Q2.5 PRO INDOOR 2880x3840

Led екран для приміщення Q2.5 PRO INDOOR 2880x3840

На сьогоднішній день налічується більше десяти модифікацій внутрішніх світлодіодних екранів, які широко застосовуються для трансляції рекламного контента в торгових центрах. До таких led екранів відносяться: світлодіодні пілони; внутрішні медіа вивіски; прозорі екрани; відео стовпи і багато інших. Такі екрани дозволяють залучати більше уваги до вашого магазину, товару або бренду за рахунок динамічної і яскравої відео реклами, зі звуковим супроводом.

На сегодняшний день насчитывается более десяти модификаций внутренних светодиодных экранов, которые широко применяются для трансляции рекламного контента в торговых центрах. К таким led экранам относятся: светодиодные пилоны; внутренние медиавывески; транспарентные экраны; видео столбы и многие другие. Такие экраны позволяют привлекать больше внимания к вашему магазину, товару или бренду за счет динамичной и яркой видео рекламы, со звуковым сопровождением.


Размер экрана (мм)2880x3840
Площадь экрана 11.06m2
Тип экрана - outdoor
Шаг пикселя - 2.5мм
Оптимальное расстояние просмотра - от 2.5 м
Яркость - 1000 кд/м2
Кол. оттенков - 16,7 млн
Потребляемая мощность (Средняя) - 3300W
Класс защиты - IP65
Срок службы - 100 000 часов

Розмір екрану (мм) 2880x3840
Площа екрана 11.06m2
Тип екрану - outdoor
Крок пікселя - 2.5мм
Оптимальна відстань перегляду - від 2.5 м
Яскравість - 1000 кд / м2
Кол. відтінків - 16,7 млн
Споживана потужність (Середня) - 3300W
Клас захисту - IP65
Термін служби - 100 000 годин

Характеристики
	
	INDOOR 3x4

	Исполнение 
	Indoor

	Размер светодиода
	SMD2121

	Шаг пикселя (мм)
	2.5

	Разрешение экрана
	1152×1536

	Размер экрана (мм)
	2880x3840

	Габаритный размер (мм)
	3000×4000×80

	Площадь экрана
	11.06m2

	Потребляемая мощность (Максимальная)
	6500W

	Потребляемая мощность (Средняя)
	3300W

	Яркость (нит)
	1000

	Угол обзора
	140° / 140°

	Входное напряжение
	AC220

	Частота обновления
	1920HZ

	Рабочая температура
	-20°C~60°C

	Срок службы (часов)
	100,000

	Защита IP
	IP65

	Глубина цвета
	16bit
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