

LED екран Q5 ЕCO Outdoor для АЗС 1.6x4.0

LED екран Q5 ЕСО Outdoor для АЗС 1.6x4.0


Щодня автозаправні станції відвідують безліч людей, а останнім часом деякі пункти заправки оснащені ще й магазином, кафе, автомийкою. Оскільки ціни на паливо, акції в точках продажів регулярно змінюються, оперативне інформування водіїв про ціни - основне завдання.
Інформаційне табло на автозаправних станціях сьогодні є невід'ємною її частиною. Такі стели транслюють актуальну інформацію про ціну на паливо і поточні акції на станції.

Ежедневно автозаправочные станции посещают множество людей, а в последнее время некоторые пункты заправки оснащены ещё и магазином, кафе, автомойкой. Поскольку цены на топливо, акции в точках продаж регулярно меняются, оперативное информирование водителей о ценах — основная задача.
Информационное табло на автозаправочных станциях сегодня является неотъемлемой её частью. Такие стелы транслируют актуальную информацию о цене на топливо и текущих акциях на станции.


Размер экрана (мм) -1600x4000
Площадь экрана 6.4m2
Тип экрана - outdoor
Шаг пикселя - 5мм
Оптимальное расстояние просмотра - от 5 м
Яркость - 5500 кд/м2
Кол. оттенков - 16,7 млн
Потребляемая мощность (Средняя) - 1700W
Класс защиты - IP65
Срок службы - 100 000 часов

Розмір екрану (мм) -1600x4000
Площа екрана 6.4m2
Тип екрану - outdoor
Крок пікселя - 5мм
Оптимальна відстань перегляду - від 5 м
Яскравість - 5500 кд / м2
Кол. відтінків - 16,7 млн
Споживана потужність (Середня) - 1700W
Клас захисту - IP65
Термін служби - 100 000 годин

Характеристики
	
	АЗС 1.6x4.0

	Исполнение
	Outdoor

	Размер светодиода
	SMD2525

	Шаг пикселя (мм)
	5

	Разрешение экрана
	320x800

	Размер экрана (мм)
	1600x4000

	Площадь экрана
	6.4m2

	Потребляемая мощность (Максимальная)
	5500W

	Потребляемая мощность (Средняя)
	1700W

	Яркость (нит)
	5500

	Угол обзора
	140° / 140°

	Входное напряжение
	AC220

	Частота обновления
	1920HZ

	Рабочая температура
	-20°C~60°C

	Срок службы (часов)
	100,000

	Защита IP
	IP65

	Глубина цвета
	16bit







