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LED видеоборд Q6.6 ЕCO Outdoor 4000x7040
Описание

Видеоборд - это информационное табло, на котором можно воспроизводить желаемый видеоконтент. Он привлекают внимание более 95% людей, в чьем поле зрения они оказывается, поскольку взгляд рефлекторно задерживается на элементах движения. Эффективность рекламы на видеобордах в 5 раз выше, чем на статических носителях наружной рекламы. Изображение на видеоборде видно в любое время суток и практически при любых погодных условиях.

Щити рекламні - це інформаційне табло, на якому можна відтворювати бажаний відеоконтент. Він привертають увагу більше 95% людей, в чиєму полі зору вони виявляється, оскільки погляд рефлекторно затримується на елементах руху. Ефективність реклами на відеобордах в 5 разів вище, ніж на статичних носіях зовнішньої реклами. Зображення на відеобордах видно в будь-який час доби і практично при будь-яких погодних умовах.

Размер экрана (мм) -4000x7040
Тип экрана - outdoor
Шаг пикселя - 6.6 мм
Оптимальное расстояние просмотра - от 6 м
Яркость - 5500 кд/м2
Кол. оттенков - 16,7 млн
Потребляемая мощность (Средняя) - 6800W
Класс защиты - IP65
Срок службы - 100 000 часов

Розмір екрану (мм) -4000x7040
Тип екрану - outdoor
Крок пікселя - 6.6 мм
Оптимальна відстань перегляду - від 6 м
Яскравість - 5500 кд / м2
Кол. відтінків - 16,7 млн
Споживана потужність (Середня) - 6800W
Клас захисту - IP65
Термін служби - 100 000 годин

Характеристики
	
	P6.6

	Исполнение 
	Outdoor

	Размер светодиода
	SMD2525

	Шаг пикселя (мм)
	6.6

	Размер модуля (мм)
	160х320

	Разрешение экрана
	600×1056

	Размер экрана (мм)
	4000x7040

	Площадь экрана
	28.16m2

	Потребляемая мощность (Максимальная)
	16000W

	Потребляемая мощность (Средняя)
	6800W

	Яркость (нит)
	5500

	Угол обзора
	140° / 140°

	Входное напряжение
	AC220

	Частота обновления
	1920HZ

	Рабочая температура
	-20°C~60°C

	Срок службы (часов)
	100,000

	Защита IP
	IP65

	Глубина цвета
	16bit



