Шлейф RC-16 16 проводников
Шлейф RC-16 16 провідників
Описание
На Шлейф RC-16 на 16 проводников плоский монтируются разъемы тип IDC (монтажная часть разъема имеет прорезные прокалывающие контакты «ласточкин хвост»), далее готовые шнуры используются для внутриблочных соединений в компьютерной и электронной технике. При необходимости, кабель разделяется на требуемое количество проводников.

На шлейф RC-16 на 16 провідників плоский монтуються роз'єми тип IDC (монтажна частина роз'єму має прорізні проколюють контакти «ластівчин хвіст»), далі готові шнури використовуються для внутрішньоблокових з'єднань в комп'ютерній та електронної техніки. При необхідності, кабель поділяється на необхідну кількість провідників.
Характеристики
Проводник: луженная медь, сечение 28 AWG;
Изоляция: поливинил хлорид.
Емкость: 40 пФ/м;
Импеданс: 115 Ом;
Задержка сигнала: 4,6 нс/м;
Сопротивление изоляции: не менее 1 ГОм/м;
Рабочее напряжение: 300 В.
Эксплуатационные характеристики
Допустимые температуры: -20оC до +105оC.
Цвет: серый;
Количество проводников: 16;
Шаг проводников: 1,27 мм.

Характеристики
Провідник: лудженими мідь, перетин 28 AWG;
Ізоляція: полівініл хлорид.
Ємність: 40 пФ / м;
Імпеданс: 115 Ом;
Затримка сигналу: 4,6 нс / м;
Опір ізоляції: не менше 1 ГОм / м;
Робоча напруга: 300 В.
експлуатаційні характеристики
Допустимі температури: -20оC до + 105оC.
Колір сірий;
Кількість провідників: 16;
Крок провідників: 1,27 мм.






