
Конектор RJ-45 неекранований 

Конектор RJ-45 неекранованій

Описание
Коннектор RJ-45 неэкранированный предназначен для обжима неэкранированного сетевого кабеля UTP «витая пара»

Конектор RJ-45 неекранований призначений для обтиску неекранованого мережевого кабелю UTP «кручена пара»

Характеристики
RJ-45 для oбтиcку кpучeнoї пapи
Tип кoннeктopa RJ-45 (8P8C) 

Характеристики
RJ-45 для oбтиcку кpучeнoи пapы
Tип кoннeктopa RJ-45 (8P8C)

