Наименование:
[bookmark: _lx2divc81x62]Модуль світлодіодний LUMION VIVO-2019, 1SMD діод 2835, з лінзою, 12В, IP67, зелений
Описание:
Модуль LUMION VIVO-2019 І має малі габарити розміри: 34.5х17х7.5 мм, що дозволяє здійснювати монтаж в елементи глибиною від 30 мм. Модулі з'єднані між собою гнучким проводом, в гірлянди по 20 шт.

Характеристики:

	ПАРАМЕТР
	ЗНАЧЕННЯ

	Гарантія
	60 міс.

	Кількість світлодіодів
	1 шт

	Тип світлодіода
	2835

	Напруга живлення
	12 В

	Потужність
	0,5 Вт

	Сила світлового потоку
	41 Лм

	Колірна температура
	520-530

	Нахил світового потоку
	170 ˚

	Вага
	6,5 г

	Ступінь захисту від тв. частинок і вологи
	IP 67

	Температура експлуатації
	-40 +50 ºC ºC

	Кількість елементів в ланцюзі
	20 шт

	Кількість елементів, підключених послідовно
	20 шт

	Відстань між центрами модулів в ланцюзі
	160 мм

	Рекомендована глибина розташування
	30-80 мм

	Рекомендована глибина розташування min
	30 мм

	Рекомендована глибина розташування max
	80 мм

	Колір
	зелений





