Наименование:

Модуль світлодіодний LUMION VIVO-2019, 1SMD діод 2835, з лінзою, 12В, IP67, червоний

Описание:

Модуль LUMION VIVO-2019 І має малі габарити розміри: 34.5х17х7.5 мм, що дозволяє здійснювати монтаж в елементи глибиною від 30 мм. Модулі з'єднані між собою гнучким проводом, в гірлянди по 20 шт.

Характеристики:
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕННЯ
Гарантія 60 міс.
Кількість світлодіодів 1 шт
Тип світлодіода 2835
Напруга живлення 12 В
Потужність 0,35 Вт
Сила світлового потоку 50 Лм
Колірна температура 624+-3нм
Нахил світового потоку 170 ˚
Вага 6,5 г
Ступінь захисту від тв. частинок і вологи IP 67
Температура експлуатації -40 +50 ºC ºC
Кількість елементів в ланцюзі 20 шт
Кількість елементів, підключених послідовно 20 шт
Відстань між центрами модулів в ланцюзі 160 мм
Рекомендована глибина розташування 30-80 мм
Рекомендована глибина розташування min 30 мм
Рекомендована глибина розташування max 80 мм
Колір червоний





