

Аптечный LED крест Q5 ЕCO Outdoor 960x960

Аптечний LED хрест Q5 ЕСО Outdoor 960x960


Для аптеки быть заметной издалека в любое время суток и при любых погодных условиях особенно важно, и речь идет не только о рекламных целях. Зачастую горожанам нужно срочно найти аптеку и для этого нужны четкие опознавательные знаки вызывающие конкретные ассоциации.
Светодиодный аптечный крест ассоциируется с медицинской сферой, имеет массу преимуществ: 
Динамическая реклама привлекает гораздо больше внимания.
Светодиодная вывеска обладает очень ярким свечением и заметна при любых условиях.
Выбор одного или нескольких цветов свечения вывески позволяет подчеркнуть фирменный стиль.

Для аптеки бути помітною здалеку в будь-який час доби і за будь-яких погодних умовах особливо важливо, і мова йде не тільки про рекламних цілях. Найчастіше городянам потрібно терміново знайти аптеку і для цього потрібні чіткі розпізнавальні знаки викликають конкретні асоціації.
Світлодіодний аптечний хрест асоціюється з медичною сферою, має масу переваг:
Динамічна реклама привертає набагато більше уваги.
Світлодіодна вивіска має дуже яскравим світінням і помітна при будь-яких умовах.
Вибір одного або кількох кольорів світіння вивіски дозволяє підкреслити фірмовий стиль.

Размер экрана (мм) -960x960
Тип экрана - outdoor
Шаг пикселя - 5мм
Оптимальное расстояние просмотра - от 5 м
Яркость - 5000 кд/м2
Кол. оттенков - 16,7 млн
Потребляемая мощность (Средняя) - 300W
Класс защиты - IP65
Срок службы - 100 000 часов

Розмір екрану (мм) -960x960
Тип екрану - outdoor
Крок пікселя - 5мм
Оптимальна відстань перегляду - від 5м
Яскравість - 5000 кд / м2
Кол. відтінків - 16,7 млн
Споживана потужність (Середня) - 300W
Клас захисту - IP65
Термін служби - 100 000 годин

                Характеристики
	
	Аптечный крест XL

	Исполнение
	Outdoor

	Размер светодиода
	SMD2525

	Шаг пикселя (мм)
	5

	Размер экрана (мм)
	960x960

	Площадь экрана
	0.0512m2

	Потребляемая мощность (Максимальная)
	750W

	Потребляемая мощность (Средняя)
	300W

	Яркость (нит)
	5500

	Угол обзора
	140° / 140°

	Входное напряжение
	AC220

	Частота обновления
	1920HZ

	Рабочая температура
	-20°C~60°C

	Срок службы (часов)
	100,000

	Защита IP
	IP65

	Глубина цвета
	16bit




