LED медіаштендер Q5 ECO Outdoor 1280x1920

LED медиаштендер Q5 ECO Outdoor 1280x1920


LED медиаштендер – это инновационный инструмент для продвижения товаров и услуг он позволяет использовать динамическую рекламу с возможностью воспроизведения видео, слайд шоу, текста, 3D текста, анимации. Компактные размеры и мобильность позволяют легко переносить с места на место LED медиаштендер, а также быстро менять дизайн помещения. 

LED медіаштендер - це інноваційний інструмент для просування товарів і послуг він дозволяє використовувати динамічну рекламу з можливістю відтворення відео, слайд шоу, тексту, 3D тексту, анімації. Компактні розміри і мобільність LED медіаштендера дозволяють легко переносити з місця на місце, а також швидко змінювати дизайн приміщення.

Размер экрана (мм) -1280x1920
Тип экрана - outdoor
Шаг пикселя - 5 мм
Оптимальное расстояние просмотра - от 5 м
Яркость - 5500 кд/м2
Кол. оттенков - 16,7 млн
Потребляемая мощность (Средняя) - 700W
Класс защиты - IP65
Срок службы - 100 000 часов

Розмір екрану (мм) -1280x1920
Тип екрану - outdoor
Крок пікселя - 5 мм
Оптимальна відстань перегляду - від 5 м
Яскравість - 5500 кд / м2
Кол. відтінків - 16,7 млн
Споживана потужність (Середня) - 700W
Клас захисту - IP65
Термін служби - 100 000 годин



Характеристики
	
	LED штендер XL

	Исполнение
	Outdoor

	Размер светодиода
	SMD3535

	Шаг пикселя (мм)
	5

	Разрешение экрана
	256×384

	Размер экрана (мм)
	1280x1920

	Площадь экрана
	2.4576m2

	Потребляемая мощность (Максимальная)
	2000W

	Потребляемая мощность (Средняя)
	700W

	Яркость (нит)
	5500

	Угол обзора
	140° / 140°

	Входное напряжение
	AC220

	Частота обновления
	1920HZ

	Рабочая температура
	-20°C~60°C

	Срок службы (часов)
	100,000

	Защита IP
	IP65

	Глубина цвета
	16bit



