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LED медіаштендер Q5 ECO Outdoor 960×1440


LED медиаштендер – это инновационный инструмент для продвижения товаров и услуг он позволяет использовать динамическую рекламу с возможностью воспроизведения видео, слайд шоу, текста, 3D текста, анимации. Компактные размеры и мобильность позволяют легко переносить с места на место LED медиаштендер, а также быстро менять дизайн помещения. 

LED медіаштендер - це інноваційний інструмент для просування товарів і послуг він дозволяє використовувати динамічну рекламу з можливістю відтворення відео, слайд шоу, тексту, 3D тексту, анімації. Компактні розміри і мобільність LED медіаштендера дозволяють легко переносити з місця на місце, а також швидко змінювати дизайн приміщення.

Размер экрана (мм) -960×1440
Тип экрана - outdoor
Шаг пикселя - 5 мм
Оптимальное расстояние просмотра - от 5 м
Яркость - 5500 кд/м2
Кол. оттенков - 16,7 млн
Потребляемая мощность (Средняя) - 350W
Класс защиты - IP65
Срок службы - 100 000 часов

Розмір екрану (мм) -960×1440
Тип екрану - outdoor
Крок пікселя - 5 мм
Оптимальна відстань перегляду - від 5 м
Яскравість - 5500 кд / м2
Кол. відтінків - 16,7 млн
Споживана потужність (Середня) - 350W
Клас захисту - IP65
Термін служби - 100 000 годин



Характеристики
	
	LED штендер S

	Исполнение
	Outdoor

	Размер светодиода
	SMD3535

	Шаг пикселя (мм)
	[bookmark: _gjdgxs]5

	Разрешение экрана
	192×288

	Размер экрана (мм)
	960×1440

	Площадь экрана
	1.3824m2

	Потребляемая мощность (Максимальная)
	1100W

	Потребляемая мощность (Средняя)
	350W

	Яркость (нит)
	5500

	Угол обзора
	140° / 140°

	Входное напряжение
	AC220

	Частота обновления
	1920HZ

	Рабочая температура
	-20°C~60°C

	Срок службы (часов)
	100,000

	Защита IP
	IP65

	Глубина цвета
	16bit



