Кулер 120x120 мм

Описание
Кулер обеспечивает эффективное охлаждение корпуса, создавая при этом условия для стабильной и продуктивной работы всей вашей системы.

Кулер забезпечує ефективне охолодження корпусу, створючи при цьому умови для стабільної і продуктивної роботи всієї вашої системи.
 
Характеристики

	Производитель
	Sunon

	Тип вентилятора
	AC

	Габаритный размер
	120x120x38 мм

	Рабочее напряжение
	220(50-60 Hz) В

	Частота вращения
	3100 об./м.

	Мощность
	22 Вт

	Производительность (поток)
	195.37 м3/час

	Статическое давление
	0.33 inch-H2O

	Тип выводов
	Клеммы

	Шум
	44 дБ

	Рабочая температура
	-40~+70 ℃

	Подшипник
	sleeve

	Вес
	550 г.

	Степень защиты
	IP21




