Кулер 80x80 мм
Описание 
Кулер обеспечивает эффективное охлаждение корпуса, создавая при этом условия для стабильной и продуктивной работы всей вашей системы.

Кулер забезпечує ефективне охолодження корпусу, створючи при цьому умови для стабільної і продуктивної роботи всієї вашої системи.

Характеристики

	Производитель
	Sunon

	Тип вентилятора
	AC

	Габаритный размер
	80x80x25 мм

	Рабочее напряжение
	220 В

	Номинальная скорость
	2750 об./м.

	Мощность
	14 Вт

	Производительность (поток)
	30.6 м3/час

	Статическое давление
	0.13 inch-H2O

	Тип выводов
	2 провода

	Шум
	30 дБ

	Рабочая температура
	-40~+80 ℃

	Подшипник
	ball

	Вес
	260 г.

	Степень защиты
	IP21



